计算机网络实验报告

实验3：IPv4分组收发实验

姓名：樊昱才

学号：1140320213

班级：1436101

1. **实验目的**

Ipv4协议是互联网的核心协议，它保证了网络节点（包括网络设备 和主机）在网络层能够按照标准协议互相通信。IPv4 地址唯一标识了网络节点和网络的连接关系。在我们日常使用的计算机的主机协议栈中， IPv4 协议必不可少，它能够接收网络中传送给本机的分组，同时也能根 据上层协议的要求将报文封装为 IPv4 分组发送出去。

本实验通过设计实现主机协议栈中的 IPv4 协议，让学生深入了解网 络层协议的基本原理，学习 IPv4 协议基本的分组接收和发送流程。

另外，通过本实验，学生可以初步接触互联网协议栈的结构和计算 机网络实验系统，为后面进行更为深入复杂的实验奠定良好的基础。

1. **实验环境**

* 接入 Internet 的实验主机
* Windows 10, VisualStudio 2013
* 开发语言：C++

1. **实验内容**
   * + 1. 实现 IPv4 分组的基本接收处理功能

对于接收到的IPv4分组，检查目的地址是否为本地地址，并检查IPv4 分组头部中其它字段的合法性。提交正确的分组给上层协议继续处理， 丢弃错误的分组并说明错误类型。

* + - 1. 实现 IPv4 分组的封装发送

根据上层协议所提供的参数，封装 IPv4 分组，调用系统提供的发送 接口函数将分组发送出去。

1. **实验要点**


根据计算机网络实验系统所提供的上下层接口函数和协议中分组收发的主要流程，独立设计实现一个简单的 IPv4 分组收发模块。要求实现的主要功能包括：

1. IPv4 分组的基本接收处理，能够检测出接收到的 IP 分组是否存 在如下错误：校验和错、TTL 错、版本号错、头部长度错、错误 目标地址；
2. IPv4 分组的封装发送；

注：不要求实现 IPv4 协议中的选项和分片处理功能

1. **接口函数说明**

**1). IPv4 分组头部格式**



**2). 函数接口**

1. **接收接口**

int stud\_ip\_recv(char \* pBuffer, unsigned short length)

参数：

pBuffer：指向接收缓冲区的指针，指向 IPv4 分组头部

length：IPv4 分组长度

返回值：

0：成功接收 IP 分组并交给上层处理

1：IP 分组接收失败

1. **发送接口**

int stud\_ip\_Upsend(char\* pBuffer, unsigned short len, unsigned int srcAddr, unsigned int dstAddr ,byte protocol, byte ttl)

参数：

pBuffer：指向发送缓冲区的指针，指向 IPv4 上层协议数据头部

len：IPv4 上层协议数据长度

srcAddr：源 IPv4 地址

dstAddr：目的 IPv4 地址

protocol：IPv4 上层协议号

ttl：生存时间（Time To Live）

返回值：

0：成功发送 IP 分组

1：发送 IP 分组失败

**3). 系统函数**

1. **丢弃分组**

void ip\_DiscardPkt(char \* pBuffer ,int type)

参数：

pBuffer：指向被丢弃分组的指针

type：分组被丢弃的原因，可取以下值：

STUD\_IP\_TEST\_CHECKSUM\_ERROR //IP 校验和出错

STUD\_IP\_TEST\_TTL\_ERROR //TTL 值出错

STUD\_IP\_TEST\_VERSION\_ERROR //IP 版本号错 STUD\_IP\_TEST\_HEADLEN\_ERROR //头部长度错 STUD\_IP\_TEST\_DESTINATION\_ERROR //目的地址错

1. **发送分组**

void ip\_SendtoLower(char \*pBuffer ,int length)

参数：

pBuffer：指向待发送的 IPv4 分组头部的指针

length：待发送的 IPv4 分组长度

1. **上层接收**

void ip\_SendtoUp(char \*pBuffer, int length)

参数：

pBuffer：指向要上交的上层协议报文头部的指针

length：上交报文长度


1. **获取本地 Ipv4地址**

unsigned int getIpv4Address( )

参数：无

1. **实验结果**

**I． 发送接收函数实现程序流程图**



**接收流程**

① 检查接收到的 IPv4 分组头部的字段，包括版本号（Version）、头 部长度（IP Head length）、生存时间（Time to live）以及头校验 和（Header checksum）字段。对于出错的分组调用 ip\_DiscardPkt( ) 丢弃，说明错误类型。

② 检查 IPv4 分组是否应该由本机接收。如果分组的目的地址是本 机地址或广播地址，则说明此分组是发送给本机的；否则调用 ip\_DiscardPkt( )丢弃，并说明错误类型。

③ 如果 IPV4 分组应该由本机接收，则提取得到上层协议类型，调用 ip\_SendtoUp( )接口函数，交给系统进行后续接收处理。


**发送流程**

① 根据所传参数（如数据大小），来确定分配的存储空间的大小并 申请分组的存储空间。

② 按照 IPv4 协议标准填写 IPv4 分组头部各字段，标识符 （Identification）字段可以使用一个随机数来填写。（注意：部分 字段内容需要转换成网络字节序）


③ 完成 IPv4 分组的封装后，调用 ip\_SendtoLower( )接口函数完成 后续的发送处理工作，最终将分组发送到网络中

**II. 数据结构**




定义的数据结构如图所示。


**III. 错误检测原理**

****

**具体的获取各个数据的方式在宏中定义：**

****

**计算校验和的函数：**

****

**版本号校验**

版本号位于fb的前4位，将其右移4位，和 0xF 取和运算，如果结果是4，则代表版本号正确。错误的IP分组版本号字段值可能为0x1。

**头部长度出错**

头部长度在第一个字节的后4位，则 fb和 0xF 取和，如果结果为0x5，则代表头部长度无错误。错误的IP分组头部长度字段值可能为0x6

**TTL出错**

TTL存在于第9个字节，如果 ttl 的值是0，则代表生命周期结束要丢弃这个分组

**目标地址出错**

目标地址存在于首部的第 17 -20 个字节中，取出他和本地 Ip地址做比较，如果不等于本地地址，并且也不等于0xffffffff，则表示目标地址出错。需要注意字节码序的转变

**校验和出错**

校验和位于11-12 个字节，计算方式由下图函数给出

